危险废物污染防治责任信息公开

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《西藏自治区环境保护条例》等法律法规要求，产生固体废物的单位应当依法及时公开危险废物污染环境防治信息，主动接受社会监督，我公司现将危险废物污染环境防治信息进行公开，接受监督。

企业名称：西藏玉龙铜业股份有限公司

企业地址：西藏自治区昌都市卡若区达瓦北街2号/卡若区达瓦北街4号

法定代表人：贾延强

1.矿区设置2座危废暂存库，建筑面积900平方米，用于矿区产生的危险废物（废矿物油、废机油桶、废化学试剂瓶、废油漆桶）暂存。贮存设施已设置防渗、隔断和分区。

2.应急措施：危险废物发生泄漏时，一旦发生异常，当班人员立即向部门主管汇报，部门主管马上通知安环部，立即组织应急救援人员赶往事发地点，按照《西藏玉龙铜业股份有限公司突发环境事件应急预案》进行处置，矿区危险废物暂存库周围设置有微型消防站，配备有应急物资。

3.2024年矿区共产生危险废物废矿物油93.56t，其中10.28t矿物油由西藏嘉合环保科技有限公司负责转运处置，剩余83.28t矿物油由甘肃科隆环保技术有限公司负责转运并进行再生资源回收利用处置。

排污许可证编号：91540300741941924163U001P

转移联单：20245403000040；20245403000980；20245403000978；20245403002421；20245403000979

危废产生信息公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 主要危险特性 | 产生环节 | 贮存设施编码 | 去向 | 处置方式 | 污染防治措施 |
| 废矿物油 | HW08 | 900-214-08 | 毒性、易燃性 | 球磨、碎磨 | TS002 | 西藏嘉合环保科技有限公司、甘肃科隆环保技术有限公司 | 回收利用 | 劳动防护、通风、防漏、防渗、双锁、灭  火器 |
| 废机油桶 | HW08 | 900-249-08 | 毒性、易燃性 | 球磨、碎磨 | TS002 | 甘肃科隆环保技术有限公司 | 回收利用 | 劳动防护、通风、防漏、防渗、双锁、灭  火器 |
| 废化学试剂瓶 | HW49 | 900-041-49 | 毒性、腐蚀性 | 质检中心 | TS002 | 甘肃科隆环保技术有限公司 | 回收利用 | 劳动防护、通风、防漏、防渗、双锁、灭  火器 |
| 废油漆桶 | HW08 | 900-249-08 | 毒性、易燃性 | 设备能源部 | TS002 | 甘肃科隆环保技术有限公司 | 回收利用 | 劳动防护、通风、防漏、防渗、双锁、灭  火器 |